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天璇TXC75系列
产品介绍
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一、产品简介
本产品 型号为天璇-TXC75系列，是一款国内首创的端侧AI六维力/力矩传感器，可同时检测3个力和3个力矩。
本产品有以下几个优势特点：
·国内首创基于端侧AI的六维力解耦算法，拟合非线性的能力更强；
[bookmark: _GoBack]·自研车规级RPU处理芯片，不仅处理能力强劲，且实时性与稳定性更强；
·自研温度补偿算法能够有效的抑制温度对传感器带来的影响；
可定制开发六维力传感器；三维力传感器；扭矩传感器；拉压力传感器等各种力传感器。
二、产品图纸
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三、报价单及周期
	
	

	采购数量 (套)
	单价 (元/套)
	总价区间 (元)
	供货周期

	1~99
	2500（满10台送1台）
	2500 - 247500
	款到30天内

	100-1000
	2000
	200000- 2000000
	款到45天内

	＞1000
	价格另行商议（一议一价）
	/
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